IF 3(RR)

Ampl Jy

12250 12300 12350

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0 IF 4(RR)

FREQ MHz

12400 12450 12500

IF 5(RR) 12500 12550 12600

IF 6(RR) 12650 12700 12750